ОМ STLuce SL139.103.08
ТЕГИ: stluce, люстра, Бордовый, Дымчатый, Хром, классика, SL139.103.08
Описание: Артикул: SL139.103.08
Производитель: ST LUCE
Коллекция: RAPIMENTO
Тип ламп: Накаливания
Тип светильника: Люстра подвесная
Тип цоколя: E14
Цвет плафона: Бордовый, Дымчатый
Тип крепления: Крюк
Цвет каркаса: Хром

Диаметр, мм: 760
Высота, мм: 747-1200

Ссылка на карточку товара:
http://stluce.ru/catalog/st_luce/sl139_103_08_lyustra_podvesnaya_st_luce_khrom_bordovyy_dymchatyy_e14_8_40w/

Ссылка на сайт производителя (работает поиск по артикулу): http://stluce.ru

Отдел по работе с партнерами (пользователи 3ddd получают дополнительную скидку): http://stluce.ru/cooperation/

Кто работает в V-Ray версии ниже, чем 3.1 будьте внимательны, 
в материалах в разделе BRDF стоит Microfaset GTR ( GGX ), 
если Ваша версия старше, чем 3.1 , то поле BRDF будет пустым. 
Выберите Blinn, Phong или Ward – что для Вас предпочтительней.

Для Corona render, рекомендуется поставить версию не ниже 1.5, 
так как glossiness материалов настроена с учетом PBR.
